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Automatisch gegenereerde beschrijving]                                                                     	Onderhoudsrapport 
Inspectierapport installatie:

FOTO OBJECT















Onderhoudsrapport
Datum onderhoud:
Organisatie:
contactpersoon:
locatie/adres installatie:                   						
Korte omschrijving van de installatie: 




Inspectierapport
Het doel van deze inspectie is om van het low-ropes of hindernisparcours een oordeel te geven over de toestand. Naast dit rapport dient men documentatie te kunnen overleggen zoals een gezondheidsverklaring van bomen door een deskundig persoon of organisatie.
De visuele inspectie richt zich voornamelijk op de afzonderlijke delen zoals de draagconstructie, eventueel het zekersysteem en overige verwerkte onderdelen van de constructie. Hierbij wordt gekeken naar corrosie, houtrot, bevestiging en slijtage.
Indeling van de inspecties met betrekking tot objecten:
	Periodiek inspectie door Outdoor Safety
	Deze dient uitgevoerd te worden 1x per 2 jaar door het sportinstituut tijdens een externe audit. Jaarlijks door de eigenaar. Bij uitvoering tijdens een externe audit door Outdsoor Safety dient er altijd (voorafgaand) een inspectierapport te zijn van de eigenaar. 

	Routine inspectie door instructeur
	deze inspectie wordt dagelijks uitgevoerd voor dat het park open gaat en kan uitgevoerd worden door een instructeur van het park.

	Operationeel Inspectie door eigenaar
	Deze inspectie moet worden uitgevoerd 1-3 maandelijks 



Het onderhoudsrapport geeft de toestand van het parcours/hindernissen weer op de datum van de inspectie. Het parcours dient door de eigenaar gedurende het activiteitenjaar gebruiksklaar te houden door periodieke inspecties en onderhoud.

Gegevens van de installatie
	Onderdeel
	omschrijving
	opmerking
	deadline

	Type parcours
	O palen
O bomen
O indoor
O los bouwwerk
O constructie aan bestaand gebouw
	
	

	Bouwer
	
	
	

	Bouwjaar parcours
	
	
	

	Zekersysteem
	O ja
O nee
	
	

	Informatieborden
	O ja
O nee
	
	

	Aantal parcoursen
	
	
	

	Aantal hindernissen
	
	
	

	Activiteiten in of gekoppeld aan het parcours
	
	
	





Toelichtingen rapport-eisen
Hieronder staan enkele toelichtingen omschreven welke betrekking hebben op het inspectierapport.
Eisen low-ropes

Alle onderstaande hoogte zijn vanaf voethoogte:
- Hindernissen/ropes welke hoger zijn dan 1 meter, zonder aanpassing van de ondergrond, moeten d.m.v. een spotter worden gewaarborgd tijdens de activiteit.
- Hindernissen waarbij de ondergrond is aangepast d.m.v. speelzand, houtsnippers, grind, etc. moet men spotten vanaf een hoogte van 1,9 meter
- Hindernissen mogen niet onverzekerd zijn boven de 2,5 meter, daarna veranderd deze in een highropes met verplichte persoonsbeveiliging.

Controle van de houtconstructie (indien van toepassing):

- controle bij twijfel d.m.v. een priem en boortest (met lange dunne boor)
- Palen in de grond uitgraven en controleren op houtrot
- controle op scherpe delen, spleten (hier mogen geen vingers in komen, maximaal 3mm)
- geen speling bij bevestigingspunten
- verwijderen van alg
Kochtest houtrot:
	Verrottings-
graad hout
	Omschrijving
	Consequentie

	0
	Geen houtrot geconstateerd
	Volgende inspectie over 1 jaar.

	1
	Lichte oppervlakkige verrotting
	Mag geen onderdeel uitmaken van de draagconstructie, afschuren en bewerken met natuurazijn. Volgende inspectie over 1 jaar.

	2
	Gemiddelde verrotting
	Mag geen onderdeel uitmaken van een draagconstructie, tip: vervanging of bij verder gebruik een krachtmeting laten uitvoeren.

	3
	Verrot
	Dit onderdeel mag niet meer gebruikt worden en moet per direct worden vervangen.



Tips:

- Bij voorkeur gebruik van geïmpregneerd hout (onder druk aangebracht)
- afgezaagde toppen afdekken (aftoppen)






Bevestigingspunten

Bevestigingspunten zijn bouten, kabels, touw etc. welke is gebruikt het construeren van de hindernis/object.

- Voor touwparcoursen gebruik van alleen statisch touw met een minimale diameter van 8/9mm.
- Staaldraden met een minimaal diameter van 8mm i.v.m. snijgevaar
- Uiteindes van kabels en touwen moeten zijn voorzien van een kunststof sok.
- Het aantal draadklemmen op de kabel is minimaal 4
- Geen roestvorming op staal, deze met regelmaat behandelen met o.a. zinkspray
- Geen speling op bouten, schroeven moeten goed vast zitten en indien mogelijk geborgd
- Documentatie van de gebruikte materialen
- Bij doorboringen van bomen moeten de bouten controleerbaar blijven voor inspectie, dus met de groei van de boom blijven aanpassen
- bij gebruik van spanbanden deze met regelmaat aanpassen m.b.t. de diameter van de boom. Tip: tussen de banden en de boom hardhouten stripjes plaatsen zodat de boom niet wordt afgekneld.
- Toegestane knopen zijn: mastworp / contructorknoop, zaksteek, achtknoop, paalsteek (met veiligheidsknoop), spierenstich , paalverbindingsknopen en opspanknoop. Bij gebruik van andere knooptechnieken laten beoordelen door de SIE.
Ondergrond

- De ondergrond moet vrij zijn van obstakels en voorwerpen
- De ondergrond kan worden aangepast, waarbij deze een uitloop heeft van 1,5m t.o.v. de hindernis.
- De diepte van de aangepaste ondergrond is minimaal 10cm, water met een minimale diepte van 75cm










Overzicht van bouwmaterialen

Plaats hier een overzicht van de gebruikte bouwmaterialen. Indien er documentatie is deze toevoegen aan het rapport of een foto hiervan toevoegen. Keurmerken vermelden.

Is er extra documentatie voorhanden:  							O ja   O nee

	Overzicht van gebruikte (bouw)materialen

	










































	Plattegrond installatie

	



















































	Hindernissen (zie plattegrond voor de locatie): 

	
Nr.01
	
Foto en omschrijving
	
Inspectie

O controle houtconstructie
O controle bevestigingspunten
O controle ondergrond
O controle algemeen

Opmerkingen:







	
Nr.02
	
Foto en omschrijving
	
Inspectie

O controle houtconstructie
O controle bevestigingspunten
O controle ondergrond
O controle algemeen

Opmerkingen:







	
Nr.03
	
Foto en omschrijving
	
Inspectie

O controle houtconstructie
O controle bevestigingspunten
O controle ondergrond
O controle algemeen

Opmerkingen:









- indien meer hindernissen, de bovenstaande lege vakken kopiëren.


	Specifieke onderdelen / activiteiten op of bij het parcours

	

























	Draagconstructie: palen / bomen en/of funderingen

	onderdelen

	
























Controle en toegang

Gebruik van de installatie moet altijd onder toezicht van een gekwalificeerde instructeur plaats vinden. De installatie dient ook opgesteld te zijn op een afgesloten terrein. Is dit in beide gevallen niet het geval, dan moet de installatie voldoen aan de wet van attractietoestellen (WAS). Deze keuringen voert o.a.TUV-Nederland of Benelux uit, dit zijn aangewezen AKI’s vanuit de overheid.

Staat de installatie op afgesloten terrein: 					O ja   	O nee
Is er tijdens de activiteit altijd een gekwalificeerde instructeur aanwezig:      	O ja	O nee

	Controle en toegang en afscherming van het parcours (uitleg en foto)

	







































	Opmerking van t.a.v. de inspectie en onderhoud

	1
	



	2
	



	3
	



	4
	



	5
	



	6
	



	7
	





	Uitgevoerde onderhoud na de inspectie, inclusief bewijslast (foto)

	


























Uitgevoerde werkzaamheden t.a.v. het rapport

Tijdens de visuele inspectie zijn de volgende controle uitgevoerd:

o controle van de maten van de installatie met tekeningen
o toetsing aan de norm
o Controle van de risico’s zoals vernoemd in het rapport
o Risico’s bepalen m.b.t. de omgeving van de installatie
o Controle stabiliteit van de installatie
o Bepaling of de genomen maatregelingen t.b.v. de bepaalde risico’s voldoen
Resultaat van de inspectie of het onderhoud:
De onderliggende documentatie van de installatie is:

O volledig
O niet geheel volledig
O onvolledig

De constructie de installatie is:

O veilig
O deels veilig, behalve parcours: 
O tijdelijk veilig
O niet veilig 
Wanneer uit de bovenstaande gegevens blijkt dat deze tijdelijk veilig is, mag de opdrachtgever of eigenaar de gevraagde bewijslast aanleveren voor een eigen gestelde deadline. Tijdelijke veilige onderdelen zijn niet op korte termijn van invloed op de veiligheid. Wordt de documentatie niet binnen de eigen gestelde deadline aangeleverd dan vervalt de geldigheid van deze inspectie. Wanneer wijzigingen in de installatie worden aangebracht dienen deze herkeurd te worden door een derde partij.
Wanneer een inspectie is afgekeurd dient er opnieuw een inspectie plaats te gaan vinden na het onderhoud, nadat de noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan. Het kan ook zijn dat een onderdeel van een parcours niet veilig is (onveilig), terwijl de overige parcoursen dit wel zijn, dan is deze deels veilig met een aantekening. Een onveilige installatie mag niet meer toegankelijk zijn en moet ten aller tijde zijn afgesloten voor gebruik!

Dit rapport dient in een logboek te worden bijgehouden.





Naam uitvoerder:	
Datum:
Paraaf:   
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